**番禺中心医院医疗集团窗帘布及维修采购项目**

**用户需求书**

1. **项目概况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **使用科室** | **货物名称** | **预算单价（万元）** | **数量** | **预算金额（万元）** | **院长办公会**  **同意日期** | **党委会**  **同意日期** | **备注** |
| 1 | 院本部 | 窗帘布及维修 | 13.2 | 3年 | 40 | / | / |  |
| 2 | 东院区 | 窗帘布及维修 | 4 | 3年 | 12 |  |  |  |

1. **报价范围的定义**

对采购人的窗帘、布帘用品服务含货物、设计、制造、包装、运输、配送、验收合格之前及质保期内提供优质服务，并满足需求。

1. **资格要求**

无

1. **是否进口产品**

否

1. **是否面向中小企业或小微企业**

是，面向小微企业

1. **是否接受联合体投标**

否

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 单价报价(元） |
| 1 | 布帘、纱帘 | 材质：三层梭织加厚遮光面料，遮光效高达95%以上，纱帘：轻薄柔软面料，光泽好 | 平方米 |  |
| 2 | 优质布帘、纱帘 | 材质：高密度天丝绒遮光面料，手感丝滑柔软细腻，面料厚重垂而有分量，垂顺自然有型，正反面丝滑天丝绒，中间黑丝遮光层，遮光效果98%以上。 | 平方米 |  |
| 3 | 窗钩 | 选用优质不锈钢电度材质可调节挂钩，耐高温抗氧化不变型（由于窗帘出洗过程中，窗帘容易丢失及损坏，供应商应提供承诺书保证免费提供数值不低于1000个窗钩子在仓库作备用）。 | 个 |  |
| ●4 | 窗帘布 | 材质：三层梭织加厚遮光面料，遮光效高达95%以上。 | 平方米 |  |
| 5 | 窗帘窗头 | 选用优质有纺布带，密度高、耐用、可复清洗。 | 套 |  |
| 6 | 道轨 | 窗帘导轨：采用优质加厚铝合金方轨，顺滑静音不卡顿，锌合金封口、高光电泳、表面光滑、强力承重、规格：24mm\*24.5mm；带帘拉启时超静音。耐用超强，能连续使用 10 年以上。  滑轮码：轮子的材质是尼龙，选用锌合金弹簧扣安装码。纳米滑轮，顺滑静音、经久耐用，黑芯走珠使支撑力增强，加厚不锈钢圈，增加支撑拉力。 | 米 |  |
| 7 | 道轨封口（窗） | 封口：材质是尼龙，加厚不锈钢圈，增加支撑力、拉力。  于拉窗帘使用过程中过于密集，道轨封口有可能脱落，我司承诺保证免费修补的同时并提供不低于数值500个道轨封口在仓库备用） | 只 |  |
| 8 | 道轨码（窗） | 选用锌合金弹簧扣安装码。纳米滑轮，顺滑静音、经久耐用，黑芯走珠使支撑力增强，加厚不锈钢圈，增加支撑力、拉力，表层电镀不褪色。（由于拉窗帘使用过程中过于密集，道轨码有可能损坏，供应商应提供承诺书保证免费修补的同时并提供不低于数值500个道轨码在仓库备用） | 只 |  |
| 9 | 防蚊纱窗 | 材质：环保加密纤维纱网，背胶磁条，强粘合力，PE边框沿磁条边框固定压纱网，经久耐用、不易脱落。 | 平方米 |  |
| ●10 | 间帘 | 面料：100%聚酯纤维耐燃网状医用隔帘 重量符合或高于630g/M  抗菌效果：金黄色、葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌率均达到 95%；防火性能符合或优于建筑材料及制品燃烧性能分级B1级标准。  注：特定加厚加密面料，重量高达630g/M，厚重垂而有分量自然有型。 | 米 |  |
| ●11 | 卷帘 | 材质：35%Fiberglas(玻璃纤维)+65%PVC(聚氯乙烯)；重量：≥500 g/㎡;  卷帘上轴：选用优质铝合金壁厚≥1.0mm，直径≥3.5cm，双坑设计，保证 2.5m 范围之内不会因挠度产生弯曲变形。 | 平方米 |  |
| 12 | 绒布 | 材质：法兰绒面料，克重：896g/m,遮光率达70%以止。 | 平方米 |  |
| 13 | 柔纱帘 | 材质：采用双层面料设计，可以交替搓光调节光线，两头安装码用胀紧伸缩式设计，免打孔，下轨配色铝合金，防腐防锈。 | 平方米 |  |
| 14 | 台布 | 材质：毛绒面料，台布边位锁边扎骨工艺车缝，面料厚度约1.55mm，质感好，柔软亲肤感好，揉搓不起皱，不变形，垂感美观，面料耐钩耐划不留痕迹。 | 张 |  |
| ●15 | 优质布帘 | 材质：高密度天丝绒遮光面料，手感丝滑柔软细腻，面料厚重垂而有分量，垂顺自然有型，正反面丝滑天丝绒，中间黑丝遮光层，遮光效果98%以上。 | 平方米 |  |
| ●16 | 优质卷帘 | 材质：35%Fiberglas(玻璃纤维)+65%PVC(聚氯乙烯)；重量：≥550 g/㎡;  卷帘上轴：选用优质加厚铝合金上杆，优质拉姆斯拉珠，精密齿轮、静音体验，高清油画布，纹理清晰、环保材质，下轨配色铝合金，防腐防锈。 | 平方米 |  |
| 17 | 遮光布 | 面料：环保遮光加厚窗帘布 克重：330g/㎡  抗菌效果：符合纺织品抗菌性能的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌率均达到 90%以上。 | 平方米 |  |

备注：标注有“●”的货物为需提供样品，且样品需打标记公司名称。

1. **货物质量及其他要求**

1.供应商须提供全新的、未使用过的货物，是目前的型号，其质量、规格及技术特征符合合同、响应文件的要求。

2.产品必须提供出厂合格证。

3.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负责。

4.货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

1. **商务要求**
2. 采购期：3年，自签订合同之日起计算。实际执行期限的结束时间，以“采购金额累计达到本项目合同金额”或“采购期”到期，两者先到者合同结束。
3. 送货要求

1.送货期：一般情况下自收到订单20个日历天内完成送货安装，应急7个日历天内完成送货安装。供应商确保存有充足货物，能满足采购人紧急需求。

2.交货方式及地点：由供应商直接配送到采购人指定科室，包括广州医科大学附属番禺中心医院和广州市番禺区第七人民医院。

3.供应商负责所有货物的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运等环节。供应商必须按照采购人的需要在规定时间内将货物送到采购人指定地点。

4.货物搬运至采购人指定地点，过程中涉及的包装、保险、发运及保管等环节和所产生的费用均由供应商负责。

5.供应商须委派专门的运送人员负责运送工作，并提供运送人员近三个月在成交供应商单位购买的社保证明文件交采购人审查。供应商运送人员须遵守采购人的管理规定，供应商工作人员在采购人处产生的一切争议纠纷由供应商负责，与采购人无关。

6.供应商在送货时，由使用科室签收，采购人不定期抽检验收。

1. 培训、质保期与售后服务要求

1.供应商应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、常见故障排除、紧急情况的处理等。培训地点主要在货物安装现场或由采购人确定。

2.质量保证期（简称“质保期”）为叁年，质保期自采购人在货物验收报告上签字之日起计算，质保费用已计入合同总价。质保期内供应商对所供货物实行免费包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

3.供应商提供的货物在使用过程中发现质量问题，供应商应在收到采购人通知后48小时内给予更换。合同商品保质期按生产厂家规定，保质期内免费实行包换、包退。保质期内如因采购人因素导致商品损坏或保质期外的商品质量问题，供应商如能解决的应尽快解决，如不能解决由甲乙双方协商处理。

4.供应商必须为采购人提供紧急配送支持，如需紧急配送必须在24小时内响应并配送商品到采购人指定地点（广州市番禺区中心医院、广州市番禺区第七人民医院等）。

5.质保期内，如货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

6.所有货物质保服务方式均为供应商上门服务，既由供应商派员到货物使用现场维修、检查或保养，由此产生的一切费用均由供应商承担。

7.对采购人的服务通知，供应商在接报后5分钟内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，供应商须在48小时内免费提供同档次的货物予采购人临时使用，否则采购人有权另行聘请第三方维修，相应费用由供应商承担。

8.供应商须保证提供的货物不侵犯任何第三方的合法权益，因侵犯他人权利产生争议纠纷的，由供应商承担一切责任，与采购人无关。造成采购人损失的，供应商应承担相应赔偿责任。

1. 付款方式

1.在办理付款手续之前双方须对供应货物的名称、品牌、规格、数量、单价、金额等进行统计，并核实无误。

2.供应商每次按实际供货给采购人的部门已签收的送货单、发票和请款函给采购人，采购人收齐有效请款资料确认无误并无扣款事项后20个日历天内办理该批次货款支付手续（具体付款方式以采购人财务制度为准）。

3.供应商凭以下有效请款资料与采购人结算：

（1）采购人使用部门签收的送货单；

（2）供应商依法开具的等额发票；