广州医科大学附属番禺中心医院放射科LED显示屏采购项目
一、项目概况
1.项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院放射科LED显示屏采购项目。
2.项目预算： 
3.交货期：自合同签订之日30个工作日完成供货、安装并交付采购方使用。
二、项目概述
广州医科大学附属番禺中心医院作为区域医疗中心，日均门诊量大，人员流动复杂，现计划在放射科等候大厅部署一面LED纹理屏，打造一个集中、智能、灵活的可视化管理平台，提升医院信息发布与公共空间管理的效率和水平，塑造我院科技引领、人文关怀并重的领先品牌形象，增强员工自豪感与公众认可度。
[bookmark: _GoBack]传统的电子屏视觉环境容易加剧患者及家属的焦虑与紧张情绪，医院环境需要从“功能化”向“治愈性环境”转型，通过柔和的视觉、互动式的体验，传递温暖与安抚。定制化的LED纹理屏能与医院室内设计语言高度融合，彰显专业、高品质的空间美学。在展示医疗影像、科研成果时，能提供更逼真、更具沉浸感的视觉效果，提升医院的专业权威形象。
三、项目内容
	序号
	设备名称
	设备规格
	数量
	单位

	一、LED显示屏系统
	
	
	
	

	1
	室内纹理屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一封装；封装形式：等同或优于于SMD1515黑灯。
2.LED显示屏采用≤1.86mm点间距，发光点颜色组合：1R1G1B。
3.LED显示屏采用一体成型压铸铝箱体，维护方式：支持前/后维护。
4.LED显示屏单元箱体宽度≤640mm，高度≤480mm，含显示模组厚度≤60mm。（须提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件中标后备查）
5.LED显示屏刷新频率≥3840Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项。
6.LED显示屏亮度:≥600cd/m2，可通过配套软件0-100%调节，或手动调节。
7.亮度-色度均匀性：≥97%/±0.003，支持亮度-色度校正功能。（须提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件中标后备查）
8.可视角度：≥160°（水平）/ ≥120°（垂直）。
9.工作环境：温度 -40℃ ~ 60℃；湿度 10% ~ 95% RH。
10.换帧频率：≥60Hz。
11.峰值/平均功耗(W/M²)：≤400W/M²。
12.使用寿命：不低于10万小时。（须提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件中标后备查）
所投产品厂商需提供LED节能证书。

	12.29
	平方米

	2
	视频处理器
	1.1U轻便结构，前面板显示设备当前状态和菜单。
2.具有≥6路千兆网口输出；最大带载面积≥390万像素，最宽≥10240点，最高≥8192点。
3.输入/输出接口：≥2路HDMI输入，≥1路DVI输入；≥1路HDMI输出接口。
4.音频输入/输出接口：≥1路3.5mm独立音频输入，支持HDMI伴随音频输入；≥1路3.5mm独立音频输出，支持通过多功能卡进行音频输出。（须提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件中标后备查）
5.支持不低于10个自定义场景保存和调用。
6.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放等功能。
7.具有设备间备份和网口间备份功能。（须提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件中标后备查）
8.具有HDCP高带宽数字内容保护技术。
9.支持大屏亮度和色温调节功能。
	1
	台

	控制设备以及配套设备
	
	
	
	

	1
	数据平台
	1.支持打开浏览器，统计展示医院范围内的设备在线、离线三种状态的分布。支持远程控制该设备已经打开且在线为该设备已经打开连上网络。（投标时需提供产品功能截图）
2.管理页面为主要的设备监控页面，主要设备的状态得以在此页实时显示和设备相关操作，具有一个主要设备的状态显示。图像形象地显示了该设备的在线情况，图形点亮表示在线。该管理页面具有多项的快捷操作按钮。（投标时需提供产品功能截图）
3.添加管理设备后，点击“添加标准配置设备”可添加此系统内的主要设备。添加其它设备时MAC码可以为空，选择设备点击“增加”即可。（投标时需提供产品功能截图）
4.可视化管理设备添加：在“视频一IP、视频二IP、视频三IP”栏输入要添加设备的IP后点击“确定”。（投标时需提供产品功能截图）
5.具有波特率下拉框功能，可选择相应的波特率。（投标时需提供产品功能截图）
6.校验位下拉框中选择校验位（奇，偶或无校验）。（投标时需提供产品功能截图）
7.控制码输入框中输入相应操作的控制码。（投标时需提供产品功能截图）
8.点击相应的操作按钮，完成该次写码。（投标时需提供产品功能截图）
9.支持库中有对应的记录,可以进行快速选择自动填写控制码。（投标时需提供产品功能截图）
10.具有点击节目资源管理进入节目管理页面可增加节目、删除节目、编辑资源、重命名。（投标时需提供产品功能截图）
11.处理器:等同或优于I5,8+256G
	1
	台

	2
	配电箱
	1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路。
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能。
3.输出电压：单相三线制AC220V±10%。
4.内置避雷器，具有避雷防雷功能。
5.控制方式：支持手动、时控、远程、中控四位一体。
6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作。
	1
	台

	3
	机柜
	22U
	1
	套

	大屏安装辅材
	
	
	
	

	1
	技术服务费
	屏体安装钢结构+包边
	16.44
	平方米

	2
	动力电缆
	动力电缆YJV- 0.6/1Kv－4*6+1*4
	1
	项

	3
	电源线
	RVV3*2.5mm²
	300
	米

	4
	网线
	六类网线，200米/箱
	2
	箱

	5
	线管
	PVC线管
	300
	米

	二、素材制作
	
	
	
	

	1
	素材
	定制墙面背景及素材（面积≥10㎡，所选材质要求：阻燃等级及甲醛释放量等需符合国家标准，以适应墙面安装和长期使用）
	1
	项



四、采购项目培训及售后服务要求
1、供应商向采购人提供的培训内容如下：供应商负责对采购人进行产品培训，由供应商派出专业技术工程师，对所提供的产品进行两次以上培训。主要针对产品性能、技术参数、应用技巧等方面进行培训，保证采购人能掌握设备的操作使用。
2、项目质保期为3年，质保期内，供应商提供上门免费的维护保养服务。对正常使用及非人为因素情况下的设备零件损坏，供应商提供免费上门服务，并免费更换损坏的零部件；但如由于火灾、水灾、地震等不可抗拒原因及采购人认为因上述不可抗力破坏因素造成的损坏外，供应商负责免工费维修。
3、保修期内，供应商负责对其提供的产品整机进行维修，并且保证每季度上门检修一次，不再向采购人收取费用。
4、产品故障报修的响应时间：每天8:00～18:00期间为 4 小时。其余期间为18 小时。
5、如果产品故障在检修 4 小时后仍无法排除，供应商应在 24 小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。
6、供应商保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）如下：①如非人为因素损坏，供应商负责对所提供的设备进行维修及维护，不再向采购人收取费用；②供应商负责向采购人提供在电话及网络在线技术支持服务。

