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一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	玻璃体切割仪
	1台
	眼科（中心医院）

	2
	青光眼超声治疗仪
	1台
	眼科（中心医院）

	3
	回弹式眼压计
	1台
	眼科（中心医院）

	4
	超广角共聚焦激光扫描检眼镜
	1台
	眼科（第七人民医院）



二、技术参数要求
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	玻璃体切割仪
	1、 主要用途与功能
主要用于眼科后节手术，包括但不限于各类玻璃体积血、视网膜脱离、黄斑裂孔、黄斑前膜、增生性糖尿病视网膜病变、眼内炎、球内异物等疾病的玻璃体切割、视网膜修复等复杂手术。
2、 技术参数（供参考）
1. 玻璃体切割系统应具备高速、微创切割功能，支持多种切割模式。
2. 具备多功能一体化平台，可集成或扩展眼内激光、眼内照明、硅油注吸等功能模块。
3. 眼内激光模块应具备多种激光发射模式，能量可精确调节。
4. 具备高效安全的玻切头驱动系统，支持小口径微创玻切手术。
5. 设备应具备能精确控制灌注压和负压，具备切割口自动归位、脚踏多功能控制等功能。
6. 支持手术参数预设和用户自定义设置等功能。
	1.主机；
2.治疗模块；
3.附件
（供参考）




	青光眼超声治疗仪
	一、主要用途与功能
主要用于药物控制不理想的各类青光眼（如原发性开角型青光眼、闭角型青光眼、难治性青光眼等）的治疗。通过高强度聚焦超声技术，实现对睫状体的精准、无创或微创处理，从而降低眼压。
二、技术参数（供参考）
1. 采用高强度聚焦超声技术，能够精确定位并作用于睫状体，减少房水生成，同时开放脉络膜巩膜通道，增加房水外流。
2. 治疗方式：具备非侵入性（无创）治疗模式，无需切开眼球组织。
3. 具备实时、精准的睫状体定位或治疗区域引导系统，确保超声能量精确投放。
4. 支持超声频率、输出能量、作用时间、作用范围等关键参数可调或提供多种预设程序，以适应不同类型的青光眼和患者个体差异。
5. 具备快速治疗效率：单次治疗时间短。
6. 具备多重安全保护机制，如实时校准、异常中断并提醒、接触监测等功能。
	1.主机；
2.治疗模块；
3.附件
（供参考）


	回弹式眼压计
	1、 主要用途与功能
主要用于测量眼内压力。特别适用于无法配合传统台式眼压计检查的患者，如卧床患者、不配合的儿童、角膜形态不规则者以及床旁会诊的场景。
二、技术参数（供参考）
1. 采用回弹式原理，轻触角膜进行测量，无需表面麻醉。
2. 设备为手持式设计，体积小，便于携带至床旁、手术室等场景。
3. 支持多种测量体位，如坐位、卧位（仰卧、侧卧）、站立位等，设备可适应200°内任意角度操作。
4. 具备多种测量模式，如单次快速测量模式、连续测量模式等。
5. 具备测量范围广，精度高，能覆盖正常眼压及高/低眼压区间。
6. 支持数据储存、导出打印功能。
	
1.主机；
2.工作模块；
3.附件
（供参考）


	超广角共聚焦激光扫描检眼镜
	1、 主要用途与功能
主要用于眼底疾病的成像、筛查与诊断。能够在无需散瞳或小瞳孔条件下，快速获取超广角、高分辨率的视网膜图像，如糖尿病视网膜病变、年龄相关性黄斑变性、视网膜血管性疾病、视网膜脱离、周边部病变等。
二、技术参数（供参考）
1. 采用聚焦激光扫描技术，具备多波长激光成像模式。
2. 单次成像可覆盖超广角范围，通过拼图功能可获取更广角甚至全视网膜图像。
3. 支持多种成像模式，如红外反射成像、无赤光成像等。
4. 具备高分辨率图像采集能力，能清晰显示视网膜各层结构和微小病变。
5. 对瞳孔直径要求低，支持小瞳或无散瞳成像。
6. 支持快速成像，单次采集时间短，减少眼球运动伪影。
7. 具备图像后处理、分析、测量、拼图、对比、归档及报告生成功能。支持与医院信息系统对接。
	1.主机；
2.工作模块；
3.附件
（供参考）






三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1、设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
  （四）报名材料提交时间：2026年4月8日—2026年4月15日18:00，后续等通知邀请现场会议。
 材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。
纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院医疗集团眼科诊疗设备采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院
2026年4月8日
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