广州医科大学附属番禺中心医院安防配件采购需求

一、项目背景
广州医科大学附属番禺中心医院（以下简称“医院”）为保障院区安防系统稳定运行，提升智慧安防管理能力，拟采购一批安防配件，包括红外半球摄像机、星光球形摄像机、人脸抓拍摄像机、一键报警盒、门禁设备等，用于现有安防系统的补充、升级与维护。本项目要求所有设备与医院现有智慧医院管理平台无缝对接，确保系统兼容性与整体稳定性。
二、采购内容
本项目采购内容如下：
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注
	保修

	1
	红外半球摄像机（400万像素）
	60
	台
	包含安防监控平台监控授权
	壹年

	2
	星光球形摄像机（400万像素）
	5
	台
	包含安防监控平台监控授权、支架
	壹年

	3
	人脸抓拍摄像机（800万像素）
	5
	台
	包含安防监控平台监控授权、支架
	壹年

	4
	12V20A供电电源
	30
	个
	
	壹年

	5
	12V60A供电电源
	30
	个
	
	壹年

	6
	一键报警盒
	20
	台
	包含安防监控平台监控授权
	壹年

	7
	单门磁力锁
	20
	套
	包含支架
	壹年

	8
	人脸识别门禁
	8
	套
	包含安防监控平台监控授权
	壹年

	9
	人脸门禁读卡器
	10
	个
	
	壹年



三、通用要求
3.1 平台兼容性
★所有设备必须与原智慧医院管理平台无缝兼容，供应商须在报价文件中提供平台兼容性承诺函及对接方案说明，确保设备接入后功能完整可用。投标人须承诺所提供的设备能与医院现有的智慧医院管理平台（包括但不限于海康iSecure Center V1.7.0_20240320等）完全兼容，如在试运行期间出现不兼容情况，需免费更换为兼容设备，直至满足系统要求。
★所有网络型设备须支持标准ONVIF协议及GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换机、控制技术要求》，便于平台统一管理。
3.2 供货与检测报告要求
供应商须承诺所有设备为原厂全新正品，提供原厂出货证明及官方授权经销商证明。
设备标注"▲"的参数须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或原厂公开发行的产品规格书作为技术证明材料。
供应商须在设备交付时提供原厂出货证明及官方授权经销商证明。标注"▲"的参数须随货提供有效的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章（报告须在有效期内，签发日期不早于投标截止时间前18个月，原件备查），检验依据须符合国家或行业相关标准。如无法提供，视为不满足参数要求。
所有设备须具备中国强制性产品认证（3C认证）证书，供应商须在投标文件中提供有效证书复印件并加盖公章。
摄像机、人脸识别门禁等核心设备须支持接入医院现有智慧管理平台，并提供平台厂商出具的设备兼容性证明或对接测试报告。
2.3 设备互联与权限管理要求
★人脸识别门禁、人脸门禁读卡器、磁力锁须形成统一门禁系统，实现集中授权与分级管理，支持与平台联动记录进出日志，门禁事件信息须实时上传至智慧医院管理平台。
★一键报警盒报警信号须实时上传至智慧医院管理平台，支持平台弹窗显示报警点位视频。
所有摄像机须支持通过平台统一进行校时、重启、升级固件等远程运维操作。
★设备须支持与医院智慧管理平台实现人员信息同步：门禁系统人员录入、权限变更可在平台侧统一完成，并自动下发至各门禁控制器；人脸抓拍摄像机抓拍的人脸图片及结构化信息须自动上传至平台人脸库进行比对。
★所有网络型设备必须支持SNMP v2/v3协议，能够对接医院现有网管平台进行设备在线状态监控和告警推送。
四、技术参数要求
1. 红外半球摄像机（400万像素）
- 400万变焦半球型网络摄像机；
- 支持POE与DC12V供电；
- ▲内置不低于（2.7-13.5）mm电动变焦镜头；
- ▲支持IK10机械碰撞防护等级；
- 传感器类型：≤1/3" Progressive Scan CMOS；
- 最低照度：彩色：≤0.01 Lux；
- 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°；
- 焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：110.7°~33.3°，垂直视场角：57.9°~18.7°，对角视场角：133.5°~38.1°；
- 补光灯类型：红外灯；
- 补光距离：最远可达30 m；
- 防补光过曝：支持；
- 红外波长范围：850 nm；
- 最大分辨率：2560 × 1440；
- 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持智能编码；
- 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码；

2. 星光球形摄像机（400万像素）
- 4寸星光智能球机；
- 支持POE与DC12V供电；
- ▲不低于20倍光学变倍，不低于16倍数字变倍；
- 适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景；
- 采用高效补光阵列，红外补光不低于100m；
- 支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍不少于5张人脸；
- 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看
- 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出；
- 内置加热玻璃，有效除雾；
- 支持不少于1进1出音频接口，支持MicroSD/SDHC/SDXC卡，最大支持不低于256GB；
- ▲设备应支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片（提供相关检测报告证明）；

3. 人脸抓拍摄像机（800万像素）
- 800万智能变焦筒型网络摄像机；
- 支持深度学习硬件及算法，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测；
- 最大分辨率不低于3840 × 2160 （800万像素）
- 视频帧率最大支持3840 × 2160@25fps，在该分辨率下可输出实时图像；
- ▲可对检测区域内不低于10个行人进行人脸检测、框选跟踪、评分和抓拍，可上传人脸图片存储及上传，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照（提供相关检测报告证明）；
- 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法
- 支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
- 支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾；
- 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m；
- 支持最大不少于256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储；
- 支持不少于1路报警输入，不少于1路报警输出（报警输出最大支持AC24/DC24V，1A），支持不少于1路音频输入，不少于1路音频输出；
- 支持电动变焦；
- 符合IP67防尘防水设计，可靠性高；

4. 12V20A供电电源
- 输入电压：AC110/220V±15%
- 输出电压：DC12V 20A
- 额定功率：240W
- 安装方式：挂壁

5. 12V60A供电电源：
- 输入电压：AC110/220V±15%
- 输出电压：DC12V 60A
- 额定功率：720W
- 安装方式：挂壁

6. 一键报警盒
- 操作系统：嵌入式操作系统；
- 摄像头参数：≥200万像素高清彩色摄像头；
- 操作方式：1个实体按键；
- ▲支持一键拨打电话，可设置最少4个电话号码，支持自动切换呼叫；
- 支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种报警类型；
- 通信方式：有线网络；
- 设备须支持TCP/IP、RTSP、GB/T 28181标准协议
- 硬件接口：RJ45×1，电源接口×1，RS485×1，IO输入×2，IO输出×2，3.5mm音频输入/输出各1，MicroSD卡接口×1（不少于256G）；
- 支持不同信号、不同防区触发不同的语音播报；
- 安装方式：壁挂安装；
- 供电方式：DC12V 或 PoE；
- 防护等级：IP65；

7. 单门磁力锁
- 锁体颜色：氧化银
- 最大静态直线拉力：280kg±10%
- 断电开锁，满足消防要求
- 电锁状态指示灯：红灯开锁，绿灯上锁
- 支持锁状态侦测信号输出：NO/NC/COM接点
- 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA
- 锁体尺寸：238×53×29mm
- 吸板尺寸：170×43×13mm
- 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
- 包含支架

8. 人脸识别门禁
- ▲带液晶触摸显示屏，≥7英寸，屏幕分辨率≥600*1024
- ▲支持200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览
- 支持二维码识别
- ▲支持深度学习算法，支持不少于10000人脸库，人脸比对时间<0.2s/人
- 内置读卡模块，支持识别Mifare卡（IC卡）、CPU卡、二三代身份证序列号
- 支持多种认证方式和认证方式组合：刷卡、指纹、人脸、密码
- 支持单人或多人识别功能
- 支持口罩检测模式，可关联门禁控制
- 支持M1卡片防复制机制
- 支持NFC功能 
- 支持CPU卡加密功能
- 支持集成文字转语音和语音合成技术，认证成功的语音可叠加播报姓名
- 支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可分别配置是否显示
- 支持设备本地及Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作
- 支持不少于1路布防、1路事件监听，在线状态下将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台
- 支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传
- 支持通过RS485外接1个读卡器（可支持指纹读卡器）或外接门禁主机，还可通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开
- 支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器，支持W26和W34格式
- 支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264
- 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能
- 支持选配：二维码、蓝牙、身份证、指纹及其组合尾插模块，满足不同识别方式需求

9. 人脸门禁读卡器
- 认证方式：IC卡（支持Mifare S50/S70等主流卡）、CPU卡
- 读卡频率：13.56MHz
- 通讯方式：RS485+Wiegand（支持Wiegand 26/34协议）
- 工作电压：DC12V
- 功耗：≤2W
- 安装方式：86底盒、120底盒安装
- 工作环境：室内，IP64
- 设备尺寸：≤121.7×87.2×24.6mm
五、交货要求
1. 交货期：合同签订后15个日历日内完成全部货物交付。
2. 交货地点：广州医科大学附属番禺中心医院指定地点。
3. 包装要求：所有货物须采用原厂标准包装，确保运输过程中不受损坏。
4. 随货文件：每台/套货物须附带产品合格证、保修卡、使用说明书及相关检测报告。
六、报价要求
1. 本项目报价为总价包干，包括但不限于：货物费、运输费、保险费、包装费、税金、质保期内服务费等所有费用。
2. 供应商应按照采购清单逐项报价，并汇总总价。
3. 报价须包含对接安防监控平台授权费用，不得另行收取。
七、质保要求
1. 项目通过验收后，整体提供不少于1年的免费上门质保服务。
2. 质保期内，提供免费更换及维修服务（含部件、人力、上门等）。
3. 质保期内响应时间：接到医院通知后2小时内响应，需现场服务的24小时内到达现场。
八、验收标准
1. 到货验收：货物送达后，医院与供应商共同对货物数量、型号、外观、包装进行清点核对，确认无误后签署到货签收单。
2. 质量验收：
   - 所有货物须为原装正品，未拆封，符合本需求文件所列技术参数要求。
   - 供应商须按报价文件承诺的提供相应的证明文件备查。
   - 摄像机、一键报警盒、人脸识别门禁等设备须通过医院现有智慧医院管理平台连通性测试，确保可被平台正常识别、配置及调用。
3. 验收结论：
   - 全部货物符合上述要求，由双方签署最终验收报告。
   - 如发现货物不符合要求，医院有权拒收，供应商须在7个日历日内完成更换，并承担由此产生的全部费用。
九、其他要求
★供应商须保证所投产品为原厂全新正品，不得提供翻新、二手或假冒产品。
- 医院保留对技术参数的解释权及对供应商所供产品进行测试的权利。
- 供应商在报价时，如有▲项不满足需明确写明。
[bookmark: _GoBack]- 本需求文件为合同不可分割的组成部分。
—以上带★的需求请提供承诺函。
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