**广州医科大学附属番禺中心医院移动护理终端采购项目**

**用户需求书**

1. 项目概况：

随着医院业务的发展，现根据实际需要，需要采购140台移动护理终端。

1. 报价范围的定义：

报价总额应包含：本项目报价包含但不限于人工费、管理费用、相关用具的使用费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。

1. 资格要求：营业执照，厂家授权书或质量保证书
2. 产品参数要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数 | 参数要求 |
| 1 | 处理器 | 8核或以上处理器，频率≥2.0GHz； |
| 2 | 操作系统 | 安卓8.0或以上； |
| 3 | RAM/ROM | ≥4GB+64GB，支持存储扩展最大到128GB； |
| 4 | 摄像头 | 后置摄像头≥800万像素，专业扫描头，支持扫描主流的一维和二维码，支持屏幕扫码；扫描头终身保修（需原厂商证明函）。 |
| 5 | 屏幕 | 5.5英寸≥显示屏幕尺寸≥4.7英寸 |
| 6 | 电池 | ≥4000mAh锂离子充电电池，可拆卸更换； |
| 7 | 工业等级 | ≥IP65； |
| 8 | 抗摔等级 | 可抗1.2米以上高度坠落； |
| 9 | 抗震 | ≥800次； |
| 10 | 外壳 | 医疗专用，外壳为抑菌材料，并具备耐医院酒精、过氧化氢等化学品擦拭消毒（需提供厂家盖章说明函或产品说明书）； |
| 11 | WIFI | 2.4G和5G双频通信，支持IEEE802.11a/b/g/n/ac，支持WIFI6； |
| 12 | 网络 | 4G或以上全网通； |
| 13 | 密码设计 | 支持密码验证机制； |
| 14 | 安全管理 | 可管理APP使用权限，非法安装APP； |
| 15 | 认证 | 中国强制性产品CCC认证； |
| 16 | 保修 | 三年 |

1. 项目预算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **最高限价** | **合计限价** |
| 广州医科大学附属番禺中心医院移动护理终端采购项目 | 140台 | 3500元/台 | 490000元 |

1. 商务要求：

（一）、供货、验收、质保要求：

（1）供应商必须承诺提供厂商原装、全新的正品、该产品符合国家级的出厂标准或采购人提出的有关质量标准；

（2）所有货物必须完好，无破损，配置与采购要求相符或者优于采购要求。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本采购人需求中提出的要求；

（3）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在报价文件中明确列出；

 (4)供应商在签订合同后的15个工作日开始提供所需要的货物。

（5）交货地点：广州医科大学附属番禺中心医院

（6）售后服务保修期：三年厂家质保。

（7）验收：根据产品品牌型号与规格、技术、服务要求，符合电子产品质量标准，出厂标准，产品说明书等要求。

（8）产品三包服务。

（9）采购人需要时提供使用培训。

（10）**要求供应商必须承诺：所报价产品（硬件及软件）必须完全适用于采购人现有的杭州思创医惠移动护理系统，采购人不另外支付包含接口费、适配调试等在内的其他费用。**

（二）付款方式：

合同签订后，供应商开具合同总金额的30%的预付款的合法等额发票给采购方，采购方在收到发票后的5个工作日内办理支付，剩余的70%货款根据实际供货和验收情况由供应商申请支付，直到供货完成及验收合格。