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[bookmark: OLE_LINK3]广医附属番禺中心医院拟采购宫腔镜直视人流系统图像处理工作站1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	宫腔镜直视人流系统图像处理工作站
	1台
	妇科



二、技术参数要求
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	宫腔镜直视人流系统图像处理工作站
	1、 主要用途与功能
    主要用于妇科人工流产手术时，通过一次性摄像吸引管对宫腔内情况进行实时观察，实现直视下操作，辅助医生精准定位孕囊，减少手术并发症，提高手术安全性。同时可用于宫内病变的检查、诊断及图像资料管理。
二、技术参数（供参考）
1. 高清成像系统：支持包括（但不限于）高分辨率图像采集、实时显示、图像放大、冻结、存储等功能；摄像头应具备高灵敏度，适应宫腔内低光照环境。
2. 图像处理功能：支持包括（但不限于）图像增强、去雾、亮度/对比度调节、边缘锐化等，以优化图像清晰度。
3. 工作站系统：配备专用图像处理主机及医用显示器，具备图像采集、动态录像、病例管理、图像回放、数据导出（如USB、网络）等功能。
4. 光源系统：配备高亮度冷光源，支持亮度连续可调，光源寿命长，具备备用光源或快速更换方案。
5.其它：
三、关键技术参数（供参考）：
需明晰表述包括（但不限于）摄像头分辨率、视场角、景深范围、光源类型及照度、工作站主机配置（处理器、内存、硬盘）、显示器尺寸及分辨率、图像采集帧率、录像存储格式、图像处理功能（如去噪、增强等）具体参数。
	1. 主机；
2. 附件；
（供参考）






关键技术参数附表（请如实填写）：
	序号
	关键技术参数
	产品响应具体技术参数
	备注

	1
	摄像头分辨率（像素）
	
	

	2
	视场角（°）
	
	

	3
	景深范围（mm）
	
	

	4
	光源类型及照度（Lux或流明）
	
	

	5
	工作站主机配置（CPU/内存/硬盘）
	
	

	6
	显示器尺寸及分辨率
	
	

	7
	图像采集帧率（fps）
	
	

	8
	录像存储格式及压缩方式
	
	

	9
	图像处理功能（如去噪、增强等）
	
	

	10
	数据接口（USB/网络/DICOM等
	
	

	其他（自荐）
	
	
	

	产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ）
	



三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1.设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18922620826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
  （四）报名材料提交时间：2026年3月10日—2025年3月17日18:00，后续等通知邀请现场会议。
 材料准备：纸质材料一式五份（一正四副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：【项目名称-供应商】。
纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。
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广医附属番禺中心医院
2026年3月10日
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