广州医科大学附属番禺中心医院安装新能源汽车充电设施及增设电动自行车充电项目市场调研——需求书

一、项目概况

为进一步完善院内基础设施配套，规范院内车辆充电管理，满足院内职工、就诊群众新能源汽车及电动自行车安全充电需求，提升医院后勤保障服务能力，现开展新能源汽车充电桩安装、既有充电桩迁移改造、电动自行车充电设施增设项目市场调研工作，择优征集具备相关施工、运营、维保能力的供应商。

项目地点：广州医科大学附属番禺中心医院院内指定区域，详见附件。

二、项目建设内容及技术要求

(一)新能源汽车充电桩建设

1.本次计划配置5套14KW新能源汽车交流充电桩。供应商可自主选择实施方式：

方式一：全新采购、安装5套全新14KW充电桩；

方式二：利用医院院内现有5套14KW旧充电桩进行整体移位、迁移改造、调试复用。

两种实施方式由供应商自行研判、自主确定，确保设备功率、使用功能、安全标准满足医院日常使用要求。

2.费用投入及收益说明

（1）电费：医院按实际用电量×医院电价单价向供应商收取（供应商在充电桩处安装独立电表，每月抄表，按月实际使用电量向医院缴纳电费），电价单价为缴费当月医院向南方电网缴纳的电费单价。我院用电类别为：非工业。

（2）收费标准与收入比例分成

充电收入包含电费与服务费，服务费由供应商报价，并提供番禺区内至少三家（同类别用电单价）充电桩/站服务费收费标准作为参考。另外供应商须对服务费收入分成比例按照方式一、方式二分别进行报价。

3.合同签订服务期为5年。合同期满后，如采用方式一：所有项目相关设备设施归供应商所有，限期内免费拆除并恢复原貌；如采用方式二：所有设备归医院所有，供应商需配合医院免费拆除并放置在指定地点。

（二）电动自行车充电设施增设

1.在医院指定区域（福愉东路至德信路段）投建 150 个智能两轮电单车充电口，包含充电设备、线路布设、安全防护、消防配套、防雨防盗、过载保护、漏电保护等全套配套建设内容，符合消防安全管理规范。所有充电设施须符合国家充电设备安全标准、用电规范、消防规范，适配医院院内用电环境，施工规范、布线规整、安全可靠，具备过载、漏电、短路、过温自动断电保护功能。

2.电费：医院按实际用电量×医院电价单价向供应商收取（供应商在充电桩处安装独立电表，每月抄表，按月实际使用电量向医院缴纳电费），电价单价为缴费当月医院向南方电网缴纳的电费单价。我院用电类别为：非工业。
    3.收费标准与收入比例分成：充电收入包含电费与服务费，服务费由供应商报价同时对服务费收入分成比例进行报价，并提供番禺区内至少三家（同类别用电单价）充电桩/站服务费收费标准作为参考。
4.合同签订服务期为5年，合同期满相关设备归医院所有。若医院评估不需要相关设备，供应商需配合医院免费拆除迁移。

三、施工及服务要求

（一）供应商负责本项目全部现场勘查、方案设计、设备采购、线路铺设、安装施工、设备调试、通电验收工作。

（二）施工全过程遵守医院安全生产、消防安全、院内管理规定，文明施工，不得破坏医院现有建筑、管线、绿化及基础设施。

（三）项目完工后提供完整售后运维、故障维修、日常检修服务，保障设备长期稳定运行。

（四）所有设备、施工工艺必须满足医疗机构消防安全、用电安全管理要求，杜绝安全隐患。

四、市场调研需供应商报送资料

（一）企业营业执照、相关施工资质、充电设施运营服务资质文件；

（二）项目整体实施方案，包括但不限于现场布置、施工流程、工期计划；

（三）针对5套14KW充电桩安装方案详细说明；
（四）电动自行车充电设施建设方案、设备参数、数量配置及整体报价；

（五）设备质保期限、售后服务方案、维保响应机制；

（六）同类医院、事业单位充电桩项目过往业绩案例。

五、其他说明

（一）医院仅提供项目建设场地及基础用电接入条件，设备、施工、迁移、改造、运维相关全部投入由供应商统筹负责。

（二）供应商须结合院内实际场地、用电负荷，科学制定最优建设方案，兼顾经济性、安全性、实用性。

（三）本次为项目前期市场调研，医院将根据各家供应商方案设计、报价、资质、服务能力综合研判，确定后续建设模式。
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