[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]广州市番禺区第七人民医院采购内镜清洗工作站采购项目的市场调查公告

[bookmark: OLE_LINK3]广州市番禺区第七人民医院拟采购内镜清洗工作站1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	内镜清洗工作站
	1台
	胃肠镜室



二、技术参数要求
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	内镜清洗工作站
	一、主要用途与功能
主要用于软式内镜（如胃镜、肠镜、支气管镜等）及硬式内镜的清洗、漂洗、消毒（灭菌）、终末漂洗及干燥等全流程处理。设备应具备自动化、标准化的工作流程，满足医院内镜中心高周转率、高感染控制标准的使用需求。
二、技术参数（供参考）
1. 清洗流程与槽体设计：支持包括（但不限于）预清洗、酶洗、漂洗、消毒（灭菌）、终末漂洗和干燥的全流程。
2. 支持包括（但不限于）触摸屏控制、清洗消毒程序设定、时间/温度/液位等参数实时显示与报警功能。应具备自动化注液、注气及排液功能。
3. 消毒/灭菌功能：支持包括（但不限于）使用符合国家规范的消毒液（如邻苯二甲醛、过氧乙酸等）进行自动化消毒。。
4. 干燥系统：配备洁净压缩空气或热风干燥系统，支持包括（但不限于）对内镜管道内壁进行加压吹干，管道末端应配备高效过滤器，确保干燥介质洁净，避免二次污染。
5. 自身消毒与清洁维护：设备应具备对自身管路系统进行定期消毒清洁的功能。
6. 安全防护与报警：具备完善的安全保障体系，支持包括（但不限于）液体泄漏监测、紧急停止开关、消毒液泄漏报警等功能，确保操作人员和环境安全。
	1.主机；
2.干燥系统；
3.附件；
（供参考）






三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1.、设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
  （四）报名材料提交时间：2026年7月3029日—2026年8月5日18:00，后续等通知邀请现场会议。
 材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。
纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广州市番禺区第七人民医院采购内镜清洗工作站的市场调查公告



广州市番禺区第七人民医院
2026年7月29日
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